**Гибкие связи из базальтопластика**

# Для кирпичной кладки



Действует с 28.01.2012 г.

 

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб** |
| БПА-250-Ø6-2П | 14,18 |
| БПА-300-Ø6-2П | 16,50 |
| БПА-350-Ø6-2П | 18,43 |
| БПА-400-Ø6-2П | 21,83 |
| БПА-450-Ø6-2П | 23,93 |
| БПА-500-Ø6-2П | 25,90 |
| БПА-550-Ø6-2П | 27,38 |
| БПА-600-Ø6-2П | 30,23 |
| БПА-620-Ø6-2П | 31,65 |
| БПА-650-Ø6-2П | 33,45 |
| БПА-700-Ø6-2П | 36,63 |
| Фиксатор | 4,50 |

БПА - базальтопластиковый анкер **Расчет длины :**

300-700 - длина анкера 240 мм (150 мм – заделка в несущую стену, 90 мм (VAT)/

Ø6 - диаметр сечения, мм. 50 мм (FAT) (в наружную) + (40 мм – воздушный зазор) +

2П - песчаное напыление для лучшей адгезии с двух сторон

толщина теплоизоляционного слоя

# Для утепления и облицовки стен из газобетона и пенобетона кирпичом

##

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб** |
| БПА-200-Ø5-1П | 14,10 |
| БПА-250-Ø5-1П | 16,98 |
| БПА-180-Ø6-газобетон | 29,98 |
| БПА-190-Ø6-газобетон | 30,68 |
| БПА-200-Ø6-газобетон | 31,08 |
| БПА-220-Ø6-газобетон | 32,63 |
| БПА-230-Ø6-газобетон | 33,38 |
| БПА-240-Ø6-газобетон | 34,13 |
| БПА-250-Ø6-газобетон | 35,13 |
| БПА-260-Ø6-газобетон | 35,73 |
| БПА-270-Ø6-газобетон | 36,63 |
| БПА-280-Ø6-газобетон | 37,63 |
| БПА-300-Ø6-газобетон | 38,75 |
| БПА-310-Ø6-газобетон | 39,60 |
| БПА-320-Ø6-газобетон | 39,95 |
| БПА-330-Ø6-газобетон | 40,35 |
| БПА-340-Ø6-газобетон | 40,65 |
| БПА-350-Ø6-газобетон | 40,93 |
| Фиксатор | 4,50 |

**Для теплоэффективных блоков и трехслойных панелей типа "сэндвич"**

 

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб.** |
| БПА-150-Ø4-П | 4,75 |
| БПА-200-Ø4-П | 6,38 |
| БПА-250-Ø4-П | 7,90 |
| БПА-300-Ø4-П | 9,20 |
| БПА-350-Ø4-П | 10,28 |
| БПА-400-Ø4-П | 12,20 |
| БПА-450-Ø4-П | 13,35 |
| БПА-500-Ø4-П | 14,28 |
| БПА-550-Ø4-П | 15,25 |
| БПА-600-Ø4-П | 16,88 |
| БПА-650-Ø4-П | 18,68 |
| БПА-700-Ø4-П | 20,43 |
| БПА-750-Ø4-П | 22,33 |

**Для утепления и облицовки монолитной стены кирпичом**



|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб** |
| БПА-150-Ø6-1П | 12,73 |
| БПА-200-Ø6-1П | 14,10 |
| БПА-250-Ø6-1П | 16,98 |
| БПА-300-Ø6-1П | 19,65 |
| БПА-350-Ø6-1П | 21,23 |
| БПА-400-Ø6-1П | 24,25 |
| Фиксатор | 4,50 |

**Расчет длины:** 60-140 мм (длина дюбеля) + 90 мм (VAT)/50 мм (FAT)

заделка в наружную стену) + (40 мм – воздушный зазор)

+ толщина теплоизоляционного слоя

**Важно:** Глубина отверстия в несущей стене должна

быть на 1,5 - 2 см больше длины наконечника из полиамида

**Фасадный дюбель для крепежа наружной теплоизоляции в «мокрых» и навесных фасадах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб** |
| СПД-110-Ø6 | 12,98 |
| СПД-160-Ø6 | 14,85 |
| СПД-180-Ø6 | 15,53 |
| СПД-210-Ø6 | 16,95 |
| СПД-250-Ø6 | 18,35 |
| СПД-260-Ø6 | 18,83 |

**Дюбель-гвоздь Thermosave. Крепление теплоизоляции в штукатурных и навесных фасадах**



|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена, руб** |
| Thermosave СД-160-10 | 11,03 |

**Идеальное решение для крепления теплоизоляции в фасадах с тонкой штукатуркой.**

**Thermosave фасадный дюбель**: ударопрочный полимер в комплекте с распорным сердечником из базальтопластика или стеклопластика

Цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 18%

ООО «Лидердом»

Санкт-Петербург, ул. Дибуновская дом 50 оф. 206

info@liderdom.com

(812)642-29-29

Москва, Волоколамское шоссе дом 2, оф. 206

(499) 507-23-36

infom@liderdom.com